TPO Sheet방수 일반시방서

2022. 03.

태권도원운영관리(주)

Ⅰ.  공 사 개 요

1. 발 주 처 : 태권도원운영관리(주)

2. 공 사 명 : 2022년 T1경기장 옥상 방수공사

3. 장    소 : 경기장 옥상

4. 공사면적 : 옥상 지붕TPO방수시트(2,816㎡) / 드레인 TPO방수시트(7개소)

파라펫 내,외부TPO방수(368㎡) / 배수로구간 TPO방수시트(151㎡)

2층 주출입구 캐노피 옥상TPO방수시트(68㎡)포함

폐기물 자재 외부 반출 포함

5. 공사기간 : 착공일로부터 25일

6. 공사범위 : 특기시방서 참조

옥상 지붕 TPO방수시트 융착 /  파라펫 내,외부TPO방수시트 융착

드레인주변 TPO방수시트 융착 / 2층 주출입구 캐노피 지붕TPO방수시트 융착

열선 스틸배관 17m철거 / 폐기물 외부 반출 포함

7. 지급자재 및 공도구

가. 지급자재 : 전기

나. 공 도 구 : 없음.

8. 품질관리사항

가. 계약상대자는 당사의 적정한 품질유지요구에 해당되는 부문을 이행

하여야 할 의무가 있다.

나. 계약상대자는 도급 받은 공사에 요구되는 품질수준을 확보하기 위하여           종합적인 시공계획서를 수립하고, 감독관과 검토 및 협의를 거쳐 확정           시킨 후 이를 시행하여야 한다.

본 시공계획서에는 품질과 관련된 다음 사항이 포함된다.

1) 상세 공정계획 및 작업절차

2) 인력, 자재, 장비투입계획

3) 검사 및 시험계획(자재입고검사, 공정간 검사)

다. 보관중인 자재는 품목, 규격, 수량을 표시하여 작업자가 쉽게 알 수            있도록 한다.

라. 계약상대자가 보관하고 있는 자재는 손상, 변질 및 망실이 되지 않도           록 대책을 수립하여 계약상대자가  관리하여야 한다.

마. 품질검사에 관한 결과가 확인되지 않은 자재를 사용하게 될 경우에는           그 양과 사용처를 명확히 기록하여 추적이 가능하도록 관리하여야 한다.

바. 설계도서를 충분히 이해할 수 있는 기술자를 당해 현장에 파견하여야           한다.

사. 당해 현장에 투입되는 기능공은 해당 공종의 기능사 자격증 소지자

또는 이에 준하는 경력의 소유자이어야 한다.

아. 감독자로 부터 부적합 지적을 받거나 시정조치 요구를 받았을 경우

즉시 해당 자재의 사용중지 또는 작업을 중단(후속 공종 진행중지)

시키고 이의 시정조치를 할 의무가 있다.

자. 계약상대자는 설계도서, 시방서, 특기시방서 및 품질계획서를 감독자에게

충족시킬수 있도록 하여야 한다.

9. 다음과 같은 경우 계약을 해지할 수 있다.

가. 현장 직원의 지시에 불응하거나 공사 추진능력이 없다고 판단되어 1회          의 서면경고에 불구하고 아무런 조치가 없을 경우

나. 현장 소요 사태를 야기하거나 집단적 작업거부 및 음주, 폭행사태 등으          로 현장질서를 문란하게 하는 경우

다. 작업자의 안전관리 소홀로 현장 내 위험요소를 방치하고 이의 시정을

서면으로 통보 받고도 이행하지 않을 경우

라. 해당 공사를 제 3자에게 재 하도급 주는 경우

∥. 일반사항

1. 일반사항

가. 공사 범위 : 공사개요 참조

나. 계약한 업체는 계약 후 1주일 이내에 적법한 현장 대리인을 선정하여

현장에 상주시켜야 하며 공정표 및 인원, 장비계획을 수립하여 감독관의         승인을 득한다.

다. 현장에 현장대리인은 타 업무와 겸임 할 수 없으며, 안전관리자는 전담         인원을 배치토록 한다.

라. 공사착수전에 시공계획서, 공정표, 비산분진 발생 억제 계획을 제출하며,

감독자의 승인을 득한 후 작업에 임한다.

마. 작업일지 작성을 포함한다.(공기 지연시 만회대책 수립)

바. 시공 중 이상이 있을 경우 즉시 현장 담당자 및 담당자에게 통보하여

지시를 받아 조치를 취한다.

사. 계약상대자는 공사수행분에 대해 책임지고 준공시까지 구체적으로 유지,         관리할 의무가 있으며, 계약상대자의 작업분이 타인에 의해서 훼손된

경우일지라도 감독관은 발주자에게 완벽한 공사 목적물을 인계하기 위해         계약상대자에게 해당분의 수정, 교체등을  지시 할수 있고 이는 정당           한 행위로써 계약상대자는 이를 거부 할 수 없다.

따라서 감독관의 수정작업 지시는 정당한 것이며 계약상대자는 비용발생         원인 제공자의 비협조 등의 이유로 감독관의  수정지시를 거부할 수 없다.

아. 도면과 시방서와의 내용이 상이할 때 또는 명기가 없을 때에는 감독관의

지시에 따른다.

자. 현장의 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 설치위치 및 공법의 사소한 변경           또는 이에 수반되는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 감독관의 지시에            따르며 이때 도급금액은 증감하지 않는다.

차. 공사장의 관리는 근로기준법, 근로안전규칙 등 기타 법규에 따라 행하고         천재지변을 제외한 재해는 “계약상대자”가 책임진다.

카. 공사 완료 후 작업의 진행 및 준공 시공상태를 확인 할수 사진대지를

제출한다.

2. 자재 및 공도구

가. 모든 자재의 하차, 운반 및 정리, 정돈을 철저히 한다.

나. 작업에 사용되는 자재, 용기, 가설재, 장비는 “계약상대자”가 부담

하며 작업 완료 후 즉시 철거한다.(자재, 설치 포함)

다. 공사에 사용되는 자재는 한국공업규격(KS), 시방서에 준하며 규격품이          없는 것은 감독원이 제시하는 것과 동등 이상의 제품을 사용한다.

라. 모든 자재는 현장 반입 전 한국공업규격에 준한 공인기관 시험성적서를         제출 승인을 득하며, 매 입고시 송장이 첨부된 자재 검수요청서를 송장에         첨부하여 제출한다.

(승인전 샘플, 공인기관 성적서 첨부, 검수 요청된 자재만 인정)

마. 현장에 반입된 재료는 반입 즉시 감독관의 검사를 받아 합격한 것을

사용하되 감독관이 검사를 요구할 경우 시험을 행하고 시험성적서를

제출하여야 한다.

바. 반입된 자재는 감독관이 지정한 장소에 적치하며 천막(자재포함) 등으로         필히 보양하여 만일의 파손 및 오염시“계약상대자”가 책임지며

“감독관”에게 책임을 물을 수 없다.

(반입자재 보관시 이물질이 묻지 않도록 충분한 받침목을 설치한다.)

사. 도난 또는 분실의 우려가 있는 자재는 “계약상대자”가 책임지고 보관         하며, 재반입하는 자재비 및 제경비는 일체 계약상대자의 비용으로 처리         한다.

아. 보관중인 자재는 품목, 규격, 수량을 표시하여 관리하며, 작업자가 쉽게         알 수 있도록 식별 체계를 갖춘다.

자. 현장내 공도구는 반입전 검사를 득하여야 하며 검사를 받지 아니한

공도구의 일체 반입을 금지한다.

또한 회전 공구류는 보호덮개를 훼손하지 아니한다.

차. 추락의 위험이 있는 높이 2M이상 작업시에는 안전관리자의 지시를 따라         야 하며 B.T비계를 조립하여 사용할 때에는 필히 안전난간대, 안전

발판을 부착 사용하며 작업자는 필요한 보호구를 착용한다.

(B.T비계, 안전발판 등 모든 작업에 필요한 가설재료는 “계약상대자”          가 부담한다.)

아. 중장비(크레인,고가사다리 등)물품보관 자재 등을 사용시 장비운영의

안전을 철저히 하고 장비 사용에 따른 바닥 볼록 등 손상이 있을시

원상복구 조치한다.

3. 기타사항

가. 일일작업 완료 후 당일 작업에서 발생된 폐기물의 청소 및 지정된 장소         까지의 운반은“계약상대자”가 처리하고 당 현장에서 해당공정으로

발생된 모든 폐기물은 지정된 폐기물업체에 의뢰하여 외부 반출

(폐기물처리비용 “계약상대자”가 부담)을 하며, 미 반출 또는 폐기           물처리 비용 미 처리시 당월 기성에서 해당금액을 공제한 후 폐기물

처리업체에 직접 지급 하여도 이의를 제기치 않는다.

나. 공사시행으로 인해 발생되는 소음, 분진, 기타 민원이 발생되지 않도록         적극 협력하며 공사로 인해 발생된 민원처리에 소요되는 비용은

“계약상대자”의 부담으로 한다.

다. 현장내 흡연은 지정된 장소에서만 허락되며 이를 준수하지 않을 경우

강제 퇴출하여도 이의를 제기할 수 없다.

Ⅲ. 안전사항

■ 정리정돈 안전수칙

1. 현장에서 불필요한 것이 눈에 띌 때 즉시 정리정돈 한다.

2. 자재와 장비 그리고 잔재와 버리는 토막은 장소를 정하고 제자리에

두어야 한다.

3. 올바른 방법과 안전한 방법으로 정리정돈 한다.

4. 작업장 주위에 통로나 작업장내의 청소를 항시 깨끗이 하고 작업을 행한다.

5. 소화전, 화재 및 비상표시, 안전표시를 잘 보이는 곳에 올바르게 부착한다.

6. 구르기 쉬운 물건은 받침대를 튼튼히 하고 가능한 한 묶어서 적재 또는

보관한다.

7. 사용시기별, 용도별로 정리하고 빨리 사용할 것을 밑에 쌓지 않는다.

8. 부식 및 발화위험이 있는 위험물질은 별도로 보관한다.

9. 반입자재는 품명 및 수량을 파악하기 좋도록 정리정돈 한다.

10. 정리정돈이 잘 된 곳이 재해없는 안전한 곳이란 것을 명심한다

■ 사다리작업 안전수칙

1. 기계나 적재물, 나무상자 등을 사다리 대신 사용하지 말 것

2. 사다리는 사용 전에 결함여부를 꼭 점검할 것

3. 직선사다리(외줄사다리)를 사용할 때는 벽으로부터 1m 이상 띄울 것

4. 손을 잡을 때와 디딜 때는 특히 조심할 것

5. 작업이 진행됨에 따라 사다리를 자주 옮길 것

6. 사다리로부터 자기 팔길이 이상 떨어진 곳에 대한 작업을 하지 말 것

7. 사다리를 오르기 전에 밑을 잘 고정시키고 올라갈 때는 두 손을 사용 할 것

8. 출입문이나 통로 가까이에 사다리를 세울 필요가 있을 때에는 주의 표지를       붙이거나 바리케이트를 쳐둘 것

9. 사다리를 세울 때에는 윗부분이 자기 위치에서부터 1m 이상 여유가 있도록       세울 것.

■ 보호구 착용수칙

1. 관리감독자는 사업장내 규정된 안전수칙을 준수하도록 관리 감독할 것

2. 작업장에서 작업하는 작업자는 작업특성에 적합한 규정된 작업복을 착용할 것

3. 추락 또는 낙하·비래 등의 위험이 있는 장소에서는 안전화 및 안전모를        착용할 것

4. 드릴기 등 회전하는 기계에 접근하여 작업하는 자는 장갑을 착용하지 말 것

5. 미분, 칩 기타 비산물이 발생하는 절단·연삭·기계가공 등의 작업을 수행       할 때는보안경을 착용할 것

6. 유해광선이 발생하는 장소에서는 차광안경을 착용할 것

8. 대지전압이 30V를 초과하는 전기기계·기구·배선 또는 이동전선의 충전

선로를점검 및 수리하는 자는 절연안전모, 절연장갑 등 절연보호구를 착용       할 것

■ 고소작업 안전수칙

1. 관리감독자는 고소작업 안전수칙을 준수하도록 관리 감독할 것

2. 고소작업장 주위에는 위험표지를 설치할 것

3. 고소작업시 물건을 올리고 내릴 때는 로우프를 사용할 것

4. 작업자는 안전모 턱끈을 메고 안전대 착용을 의무화 할 것

5. 악천후(강풍, 비, 눈)시에는 작업을 하지 말 것

6. 사다리는 안전검사에 합격된 제품을 사용할 것

7. 사다리는 바닥면과 75。이상 되도록 설치해야 되며 사다리 밑을 물건으로       고여서는 안되며 사다리 상단부분이 닿는 곳 이상의 작업을 하지 말 것

8. 발판을 설치시에는 이탈되지 않도록 2군데 이상을 지지물에 고정시키고

모래나기름 등을 흘리는 일이 없도록 할 것

9. 발판 및 지붕 위에서는 무거운 물건을 들고 다니지 말아야 하고 뛰어다니       거나 한곳에 많은 물건을 쌓지 않도록 할 것

10. 추락의 위험이 있는 곳에는 가능한 한 추락방지망을 설치할 것

11. 작업중에는 햄머나 렌치가 미끄러져 떨어지는 일이 없도록 주의 할 것

12. 고소작업장 하부에 감시인을 두어 긴급시에 대비토록 할 것

13. 고가사다리,크레인 기타 물품 운반장비,차량 출입시 T1경기장 주변 바닥        블록 등 마감자재 등에 훼손,침하등이 있을 경우 공사 완료전에 원상 복구       하고 감독관의 승인을 받아야 한다.